附件1：

**白银高新投资集团股份有限公司2025年银东污水处理站水质自行检测报价**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务检测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 单价（元／次） | 总价 | 备注 |
| 1 | 恶臭气体排放口DA001 | 臭气、氨、硫化氢 | 半年检测一次，共检测2次 |  |  |  |
| 2 | 厂界四周 | 臭气、氨、硫化氢 | 半年检测一次，共检测2次 |  |  |
| 3 | 厂区体积浓度最高处 | 甲烷 | 每年检测一次，共检测1次 |  |  |
| 4 | 雨水排放口 | PH、悬浮物、COD、氨氮 | 下雨时检测，甲方通知乙方 |  |  |
| 5 | 有机废水排放口无机废水排放口 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮、石油类、动植物油、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镉、总汞、BOD5、色度、悬浮物、水温 | 每月检测1次，共检测12次 |  |  |
| 粪大肠菌、阴离子、烷基汞、氟化物、硫酸盐 | 每季度检测1次，共检测4次 |  |  |
| 6 | 厂界四周 | 噪声 | 半年检测1次，共检测2次 |  |  |
| 7 | 锅炉烟气 | 氮氧化物 | 一个采暖季5次 |  |  |
| 二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度 | 一个采暖季1次 |  |  |
| 8 | 有机废水、无机一、二期 | 在线监测设备比对检测 | 一个月1次 |  |  |
| 合计报价： 元 大写 |